Regulacja palnika w kotle Pellets® Fuzzy Logic
Instrukcja ustawiania palnika na paliwie: pellets, zboże*, groszek węglowy dla Pellets® Fuzzy Logic:
Uwaga!
Jeżeli kocioł wyposażony jest w sondę lambda, to do ustawienia jej charakterystyki wskazane jest użycie analizatora spalin. Podczas ustawiania mocy dmuchawy dla kolejnych mocy kotła (jak opisano to niżej) należy zapisywać ilość jednostek tlenu. 
Np.:
W trybie kominiarz dla mocy 100% dmuchawa została ustawiona na 50, należy sprawdzić ilość jednostek tlenu. Wartość tą zanotować, aby później można było wprowadzić odpowiedni wartości do charakterystyki sondy.
Moc kotła ustawić na 100%. Przejść do ustawień zaawansowanych i wybrać tryb kominiarz (tak). Dla odpowiednich wielkości mocy poczynając od 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, ustawić wstępnie moc dmuchawy. Uruchomić kocioł w trybie kominiarz na 100% mocy, dobrać moc dmuchawy. Jeśli moc dmuchawy dobrana jest prawidłowo, pellet powinien znajdować się między górnym a dolnym rzędem otworów palnika, płomień powinien być wysoki i jasny, a w komorze paleniskowej nie powinno dymić. W przypadku, gdy płomień jest niski, kolor intensywnie żółty, a pellet zaczyna „robić się” czarny, należy zwiększyć moc wentylatora o 4 jednostki i odczekać 10 min. do czasu ustabilizowania się pracy pieca. Jeśli dla 100% powietrze zostało dostrojone prawidłowo, pozostając w trybie kominiarz zmienić moc na 80% i dobrać powietrze zgodnie z wcześniejszą procedurą. Tak samo postępować dla 60%, 40% i 20%. Jeżeli wszystkie czynności zostały przeprowadzone zgodnie z instrukcją powyżej, ustawić potrzebną temperaturę pracy kotła i włączyć kocioł (ON).
W przypadku rozpalania paliwem groszek węglowy, prawidłowy sposób spalania będzie wyglądał następująco: płomień będzie wysoki, przeźroczyście żółty, a groszek będzie znajdował się około 3cm powyżej górnej krawędzi palnika (mały kopczyk).
Oznaki nieprawidłowego spalania:
- niedopalony pellets przesypuje się za palnik płomień bardzo krótki komora kotła zadymiona – sprawdzić czasy podawanie i postoju, zwiększyć ilość powietrza o 2 jednostki, odczekać 10min., powietrze tak długo regulować (dodawać) aż płomień będzie wysoki i jasny, a w komorze paleniskowej nie będzie dymu.
- niedopalony pellets „wyskakuje” za palnik płomień bardzo ostry i wysoki komora kotła nie jest zadymiona, pellets znajduje się poniżej poziomu górnych otworów powietrza - sprawdzić czasy podawanie i postoju, zmniejszyć ilość powietrza o 2 jednostki odczekać 10min, powietrze tak długo regulować (odejmować) aż płomień będzie wysoki i jasny (spokojny), a w komorze paleniskowej nie będzie dymu.
- niedopalony groszek przesypuje się za palnik pomimo tego że spalanie następuje prawidłowo – zmniejszyć moc palnika (czasy podawania i postoju).
- niedopalony groszek węglowy przesypuje się za palnik płomień bardzo krótki komora kotła zadymiona – sprawdzić czasy podawanie i postoju, zwiększyć ilość powietrza o 2 jednostki odczekać 10min, powietrze tak długo regulować (dodawać) aż płomień będzie wysoki i jasny, a w komorze paleniskowej nie będzie dymu.
* ustawienia i cechy prawidłowego spalania takie same jak dla pellet